Instruções de uso:

Funções da janela do programa:
1. Por padrão, o programa já identifica a sua placa de som e o dispositivo de entrada. Caso o programa não capture o som, você pode tentar alterar os parâmetros das duas caixas combinadas;
2. Na lista de cordas, escolha a que você deseja afinar;
3. Pressione o botão "Iniciar captura" para que o programa comece a escutar o som pelo dispositivo de entrada. Geralmente é o microfone padrão do computador;
4. Existe uma barra de progresso que indica o volume do áudio que está sendo capturado. Qualquer modificação no volume será apresentado nesta barra e o seu leitor de tela dará a informação conforme esteja configurado;
5. Se pressionar Tab após o botão de iniciar captura, vai estar em um campo de texto que lhe dará informações sobre o áudio capturado.

Como usar:
1. Após escolher a corda e iniciar a captura, aproxime o violão do microfone e toque a corda correspondente à que foi selecionada;
2. Se ouvir um beep grave, significa que o som está mais grave do que o padrão. aperte um pouco mais o traste no violão correspondente à corda selecionada;
3. Se ouvir um beep agudo, então a corda está mais apertada do que deveria. Afrouxe um pouco mais no traste correspondente;
4. Se ouvir 3 beeps, significa que a corda está afinada;
5. Vá à caixa de seleção de cordas, selecione a próxima corda e repita o processo. Não é necessário pressionar o botão de iniciar captura a cada vez que trocar de corda. 

Observações: 

* Existe uma barra de progressão que indica se algum áudio foi capturado. Se o seu NVDA estiver configurado para ler as barras de progresso, esta informação será lida pelo NVDA conforme o usuário tenha configurado esta função. Neste caso, além do beep que informa a condição de afinação da corda, pode ser que você escute outros beeps relativos à barra de progressão. Esta barra é importante para que o usuário saiba se algum som está sendo capturado pelo programa. Se a barra não oscilar depois que foi pressionado o botão de iniciar captura e tocado alguma corda, pode ser que a configuração dos dispositivos de som estejam incorretas. Teste as opções de configuração do dispositivo de som para tentar fazer com que o som seja capturado pelo programa.

* o campo de texto do programa indica a corda que está sendo afinada, a frequência esperada, a frequência escutada, a diferença entre as duas e se a corda está afinada, mais grave ou aguda do que deveria. É um campo apenas de informação, mas creio que os beeps já forneçam a informação desejada sem a necessidade de se consultar esta janela.

Bom divertimento!
Abraços,
Abel
